{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["报价单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价单","index":0,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,8],[1,1,1,8],[2,1,2,8],[3,1,3,8],[4,1,4,8],[5,1,5,8],[6,1,6,8],[7,0,8,0],[7,2,7,8],[8,2,8,8],[9,0,10,0],[9,3,9,4],[9,5,9,8],[10,3,10,4],[10,5,10,8],[11,1,11,8],[12,1,12,8],[13,1,13,3],[13,5,13,8],[14,1,14,8],[16,4,16,8],[17,4,17,8],[18,4,18,8]]}
["东湾绿城22号楼梯控安装服务项目报价单"]
["采购单位","茂名滨海新城综合服务有限公司"]
["项目名称","东湾绿城22号楼梯控安装服务项目"]
["服务要求","1.设备配置要求：按6台电梯独立配置，核心控制设备需统一采用海康威视品牌，每台电梯须配套1台读卡器（型号DS-K1102M，支持13.56MHz频率，兼容IC卡扇区加密、CPU卡识别，具备RS485+Wiegand双通讯方式，工作电压DC12V、功耗≤2W）、1台梯控主机（型号DS-K2210，支持web界面操作，最大控制128层电梯，可接入2个读卡器，支持2万张卡片管理及5万条事件存储，须带消防输入接口及独立供电电源）、1台32层梯控联动模块（型号DS-K2M0032A，含32个继电器输出，自带机箱及DC12V50W供电电源）。\n2.软件系统要求：须提供1套海康威视梯控管理平台软件，支持至少500个梯控设备接入管理，最大存储2000万条刷卡数据，具备人员权限配置、事件查询统计、楼层精细化管控等功能。\n3.线缆规格要求：通讯及控制线缆须符合国标标准，包含RVVP2*1规格RS-485通讯线600米、RVVP6*1规格联动线600米、RVV2*0.5规格开关量信号控制线800米，确保设备间稳定通讯与信号传输。\n4.配套服务要求：须提供1项符合国标标准的安装配件（含设备固定、连接所需各类辅助部件），并完成全套设备的现场安装调试服务，确保系统安装完成后可正常运行，满足电梯智能化管控需求。"]
["工作内容","完成东湾绿城22号楼梯控安装服务项目"]
["资质要求","无"]
["服务时间","按合同签订时间"]
["报价要求","最高限价","49094.89元，超过最高限价的报价无效。"]
[null,"报价时间","本报价单及相关报名材料，请于2026年3月26日17点前上传至我司邮箱323431302@qq.com，上传报价单必须盖有公章，联系人：谭先生，电话：18318689326"]
["报价","序号","项目名称","最高限价（元）",null,"报价（元）"]
[null,1,"东湾绿城22号楼梯控安装服务项目",49094.89]
["总报价","人民币（大写）："]
["报价有效期","自    年  月  日起，至    年  月  日止。"]
["联系人",{"$nulls":3},"电话"]
["备注","1、本项目总价包干（含税），报价人需综合考虑所有费用；\n2、报价人需未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）失信被执行人名单且未被列入国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单；\n3、上传报名资料要求：①加盖公章的报价单；②信用查询截图；"]
[]
[{"$nulls":4},"报价单位："]
[{"$nulls":4},"             （公章）"]
[{"$nulls":4},"日期： 年 月 日"]